Ain Sebaa 2018 — Corrección traducida al castellano
Soluciones y criterios de corrección.

Números y cálculo
Orden decreciente: 3,67 > 11/3 > 7/2 > 3,092 > 3.
845,36 − 395 = 450,36; 450,36 + 116,64 = 567.
3/4 − 1/4 = 1/2; 1/3 + 5/6 = 7/6; 1/2 ÷ 7/6 = 3/7.
Producto: 25,6 × 8,18 = 209,408. Cociente: 45,824 ÷ 6,4 = 7,16.
Interés anual: (12 × 603,75) ÷ 15 = 483 dh. Capital: (100 × 483) ÷ 5 = 9660 dh.
Geometría y medida
Ángulo: 110°. Paralelogramo y simetría: se aceptan construcciones correctas con instrumentos.
Trapecio: altura = 12 × 1/2 = 6 m; área = ((16 + 12) × 6) ÷ 2 = 84 m²; precio = 84 × 6500 = 546000 dh.
Conversiones: 2778,15 mm; 14 t; 135,85 dm²; 40 dm³.
Depósito: área de base = (8 × 6) ÷ 2 = 24 m²; 96.000 L = 96 m³; altura = 96 ÷ 24 = 4 m.
Imágenes necesarias del original
Se incluyen las páginas/figuras originales para conservar la disposición, cuadrículas, esquemas y dibujos geométricos que el alumnado debe usar.
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