Examen provincial de Meknes 2018
Corrección traducida al castellano
Soluciones principales
Orden creciente: 1/2 < 0,55 < 4/5 < 0,85 < 8/9 < 1.
Operaciones: 942,97 + 594,86 = 1537,83; 8486 - 1537,83 = 6948,17; 798,6 × 65,04 = 51940,944; 7457,98 ÷ 523 = 14,26.
Cálculo fraccionario: (3/5 + 1/2) × (1 - 3/7) = 22/35.
Descuento: 25% de 350 = 87,5 dh; descuento total = 262,5 dh; pago final = 787,5 dh.
Campo: perímetro = 4900 ÷ 2,5 = 1960 m; semiperímetro = 980 m; anchura = 140 m; área = 840 × 140 = 117600 m² = 11,76 ha.
Conversiones: 156 dam; 7696,24 kg; 146,1 a; 10111,2 l.
Depósito: área base = 15 × 15 × 3,14 = 706,5 m²; volumen = 1766,25 m³ = 176625 dm³; agua existente = 981,25 m³ = 981250 dm³.


Imágenes del original usadas como apoyo visual
Se incluyen para conservar las figuras, cuadrículas y esquemas geométricos del PDF original.
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